5086P2

**Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь**

Артикул: 5086P2

Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка 135° Ø 25 для МГН.

 Используется как поручень для опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть 135°) для унитаза, душа или ванны.

 Может одинаково устанавливаться как справа, так и слева.

 Размеры : 400 x 400 мм.

 Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

 Покрытие ультраполированная блестящая сталь, однородная поверхность без шероховатостей облегчасть уход и чистку.

 Соединение с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология “ArN-Securit”).

 Расстояние между ручкой и стеной 40 мм : Минимальное занимаемое пространство не позволяетпротянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов во время падения.

 Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями, нержавеющая сталь 304, Ø 72.

 Пластины и накладки из нержавеющей стали 304.

 Поставвляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

 Протестирована на вес более 200 кг.Максимально рекомендуемый вес пользователя : 115 кг.

 Гарантия 10 лет.Маркировка CE.