DELABIE_C100M35510051P

**Настенный туалетный ершик сподставкой и крышкой, эргономичная рукоятка**

Артикул: 510051P

Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с подставкой и крышкой, длинная рукоятка. <br/>

Бактериостатическая полированная нержавеющая сталь 304. <br/>

Фиксируемая модель с защитой от кражи. <br/>

Высокопрочная модель. <br/>

Длинная эргономичная рукоятка : облегчает использовоание людям в инвалидном кресле, и испытывающим трудности при наклоне. <br/>

Легкая чистка : съемная пластиковая чаша. <br/>

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях. <br/>

Автоматическая установка ершика на место в чашу благодаря системе самоцентрирования. <br/>

Толщина стали : корпус 1 мм. <br/>

Размеры : Ø 90 x 580 мм.<br/> Гарантия 10 лет. <br/>