511920C

**Откидное сиденье для душа Be-Line**

Артикул: 511920C

Технические характеристики

Съемное откидное сиденье для душа Be-Line для МГН.

Широкая модель.

Съемное: легко снимается, имеет систему противокражной блокировки. Позволяет сократить количество сидений в учреждениях, устанавливая их только там где они необходимы. Например : отель или больница, которые временно принимают человека с ограниченными физическими возможностями.

 Удерживается в вертикальном положении. Плавное опускание.

Усиленное твердое сиденье выполнено из высокопрочного полимера, что дает возможность установки без ножки на адаптированную стену.

Адаптировано к интенсивному использованию в общественных местах и медицинских учреждениях.

Цельносъемное сиденье из высокопрочного полимера позволяет установку без ножки, на адаптированную стену.

 Противоскользящая поверхность.

Эпоксидный алюминий с металлизированным покрытием в цвете антрацит дает визуальный контраст со стеной.

Пластина из цельного алюминия.

5 скрытых точек крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 135 кг.

 Размер в сложенном виде : 83 x 470 мм.

Размеры: 455 x 450 x 90 мм.

 Занимаемое пространство в откинутом положении: 85 х 470 мм.

 Гарантия 10 лет. Маркировка CE.