DELABIE_C100M35512066P

**Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла на стену, 1 л**

Артикул: 512066P

Технические характеристики

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный.

Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).

Крышка из бактериостатической нержавеющей стали. Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.

Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).

Возможно функционирование в режиме антизасорения.

Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.

Световой индикатор износа батареи.

Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.

Окно контроля уровня мыла.

Покрытие полированная нержавеющая сталь 304.

Толщина стали : 1 мм.

Емкость : 1 литр.

Размеры : 90 x 105 x 256 мм.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа\*с.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Маркировка CE.

Гарантия 10 лет.