5460P2

**Прямой поручень для душа с держателем, полированная нержавеющая сталь**

Артикул: 5460P2

Технические характеристики

Прямой поручень для душа Ø 32 с держателем для МГН.

 Служит для удержания равновесия в вертикальном положении

и в качестве держателя для душа и ванны.

 Держатель для душа из хромированного металла с эргономичной рукояткой. Возможно добавить скользящую мыльницу (заказывается отдельно).

 Высота: 1 150 мм.

 Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

 Ультраполированная блестящая нержавеющая сталь с непористой

однородной поверхностью, облегчающей уход и поддержание гигиены.

 Соединение с трубой невидимым сварочным швом

(уникальная технология “ArN-Securit“).

 Pасстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной,

что помогает избежать переломов в случае падения.

 Скрытое крепление платой с 3 отверстиями, Ø 72.

Пластина и скрытые крепления из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

 Протестировано на вес более 200 кг. Максимальный рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

 Гарантия на ручку 10 лет. Маркировка CE.