DELABIE_C100M35611

**Донный клапан HYGIÉNA**

Артикул: 611

Технические характеристики

Гигиеничный донный клапан для раковины M1"1/4 с вогнутой решеткой (отсутствие застоя воды).

Свободный сток, без центрального винта (предотвращает высушивание остатков и образование бактриальных ниш).

Донный клапан с насечкой: легко проделать проход

для воды, если раковина с переливом.

Вогнутая решетка с полированным

хромированным покрытием, корпус из хромированного

АБС-пластика.

Адаптируем к толщине и материалу раковин

и умывальников любого типа.

Высота зажима: мин. 1 мм, макс. 45 мм.