DELABIE_C100M35682001

**Напольный сифон**

Артикул: 682001

Технические характеристики

Напольный сифон для твердой поверхности (плитки или бетонных полов) с регулируемой высотой:

Стандартный расход 36 л/мин.

Уровень воды 50 мм.

Плата и решетка из полированной глянцевой нержавеющей стали 100 x 100 мм.

Горизонтальный или вертикальный выход Ø40, встроенный в верхнюю часть сифона (значительная экономия по общей высоте и ориентации на все направления).

Встроенный обжимной фланец для герметизации изоляционной

мембраны.

Термостойкость: 60°C при постоянном воздействии, 85°C при разовом воздействии.

Погружаемая часть с ручкой: легко держать и легко чистить.

Гладкий корпус из ПВХ (препятствует оседанию загрязнений).

Невоспламеняющийся (соответствует американским нормам UL94).

Высота до 110 мм, регулируемое приподнятие до 80 мм.

Решетка фиксированная 2 винтами из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет.