733016

**Термостатический смеситель PREMIX COMPACT**

Артикул: 733016

Технические характеристики

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для

подвода смешанной воды от 30 до 60°C:

 Для подключения 2-7 точек водопользования (в зависимости от расхода).

 Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

 Регулирование температуры от 30 до 60°C, может быть заблокирована установщиком.

 Фильтры и обратные клапаны.

 Минимальный рабочий расход: 5 л/мин.

 Возможность проведения термической обработки.

M1/2".

 Корпус и кнопка из полированной хромированной латуни.

 Гарантия 10 лет.