DELABIE_C100M35733016

**Термостатический смеситель PREMIX COMPACT**

Артикул: 733016

Технические характеристики

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для

подвода смешанной воды от 30 до 60°C:

Для подключения 2-7 точек водопользования (в зависимости от расхода).

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Регулирование температуры от 30 до 60°C, может быть заблокирована установщиком.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход: 5 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

M1/2".

Корпус и кнопка из полированной хромированной латуни.

Гарантия 10 лет.