749428

**Кран для душа TEMPOSOFT 2**

Артикул: 749428

Технические характеристики

Порционный кран для душа встраиваемый :

Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

Встраиваемая установка.

 Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали 304.

Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гарантия 10 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).