763BOX-763040

**Кран прямого смыва TEMPOFLUX 4**

Артикул: 763BOX-763040

Технические характеристики

Порционный герметично встраиваемый кран для прямого смыва TEMPOFLUX 3 :

 Хромированная металлическая пластина 170 x 170 мм.

 Герметичный блок для встраивания :

 - Воротник с герметичной прокладкой.

 - Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим

доступом спереди.

 - Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

 - Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).

 - Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

 - Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

 - Кран TEMPOFLUX F3/4" совместим с морской и загрязненной водой

 - Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

 Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной

сети без чувствительных элементов.

 Мягкий пуск.

 Антиблокировочная защита AB : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.

 Двойной слив 3л/6л, регулируется до 2л/4л.

 Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

 Уровень шума соответствут норме NF EN 12541 класс II.

 Базовый расход : 1 л/сек. Адаптирован к чашам унитаза без фланца.

 Гарантия 10 лет.

 Доступен для продажи с 2-го полугодия 2019 года, уточнять возможность закупки.