792BOX-792459

**Душевой комплект SECURITHERM**

Артикул: 792BOX-792459

Технические характеристики

Сенсорный термостатический душевой комплект для встраивания:

Пластина из матовой нержавеющей стали 195 x 220 мм

с защитой от вандализма.

 Встраиваемый герметичный блок.

Регулируемая глубина встраивания от 16 до 30 мм.

Термостатический смеситель SECURITHERM 3/4".

Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия подачи холодной воды.

Регулировка температуры от 32 до 40°C, базовая установка 38°C.

Питание от литиевой батареи 6 V (223).

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки

на расстояние 4 см.

Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после

последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим

регулятором расхода.

Скрытые крепления, запорные вентили M1/2".

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

 Гарантия 10 лет.