9108

**Настенный аварийный душ**

Артикул: 9108

Технические характеристики

Аварийный душ настенный встраиваемый с ручным управлением включает :

Морозостойкую систему.

Круглая душевая головка Ø 250 мм из противоударного

зеленого АБС- пластика.

 Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных латунных клапанов на 1/4 оборота.

 Для пуска потянуть рычаг за треугольную рукоятку.

 Вода не перестает течь при отпускании рукоятки.

 Для остановки подачи воды поднять рычаг.

 Расход 70 л/мин. при статическом давлении 1 бар (120 л/мин. при статическом давлении 3 бара).

Подвод воды F1".

 Труба из оцинкованной стали с серым эпоксидным покрытием. Рычаг с треугольной рукояткой из латуни с зеленым эпоксидным

покрытием.

Стандартная сигнальная вывеска "душ 1-ой помощи" входит в комплект.

Установка через стену, встраиваемый подвод или монтаж на

подвесной потолок (предусмотреть угловой отвод 1" и зажимное

кольцо).

Гарантия 10 лет.