H9605

**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP**

Артикул: H9605

Технические характеристики

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP с последовательным открытием, монтаж на поверхность, В.85. Д.120, без тяги и слива.

 Смеситель легко снимается для очистки и дезинфекции.

Антиожоговая безопасность : мгновенная оставновка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

 Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие вероятности взаимодействия холодной и горячей воды. <br/ Отсутствие обратных клапанов на входах.

Прямой излив , оборудованный гигиеничным регулятором струи не задерживающим загрязнения и устойчивый к термической обработке.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C и возможностью проведения химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

 Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет. Доступна также модель с медными трубками.