H9610

**Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP**

Артикул: H9610

Технические характеристики

Настенный термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.

 Поставляется с 1 одноразовым изливом из Хостаформа®, пригодным для переработки, длина 185 Ø22.

Антиожоговая безопасность : мгновенная оставновка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

 Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие вероятности взаимодействия холодной и горячей воды. <br/ Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для монокомандной регулировки расхода и температуры. <br/

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

 Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 7 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

 Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

 Смеситель с межосью 150 мм поставляется с эксцентрическими коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4" , адаптированными к требованиям медицинских учреждений.

Гарантия 10 лет.