**Держатель туалетной бумаги на поручень Ø 32 мм - Ø 34 мм, серый**

Высокопрочный нейлон, серый антрацит

Артикул: **510081**

Технические характеристики

Держатель туалетной бумаги на поручень.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) в цвете серый антрацит.

Установка без снятия поручня.

Противокражная блокировка.

Прокладка против вращения.

На поручень Ø 32 мм - Ø 34 мм.