**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 500 мм, белый**

Inox époxy blanc

Ø 32

Артикул: **350505W**

 Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 500 мм.

Труба с белым эпоксидным покрытием.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.