**Белая откидная опорная ручка Basic , д. 760 мм**

Белая эпоксидная нержавеющая сталь

Ø 32 мм, наружные крепления

Артикул: **511516W**

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Basic Ø 32 для МГН.

Опорная ручка для унитаза или душа из белой эпоксидной нержавеющей стали.

Видимые крепления на пластине из нержавеющей стали с 6 отверстиями.

Толщина пластина : 3,5 мм.

Размеры : 760 x 300 x 100 мм.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

Соответствует DOC M.