**Диспенсер для жидкого мыла настенный, 1 литр**

Мягкий пуск

Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

Артикул: **510581**

Технические характеристики

Диспенсер для жидкого мыла настенный с мягким пуском.

Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

Крышка из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.

Нажимная кнопка с мягким пуском. Антиблокировочная защита : при нажатии, даже продолжительном только одна дозировка.

Помпа дозатора с защитой от перерасхода и подтекания мыла (водонепроницаемая).

Резервуар с широким отверстием : облегчает наполнение контейнерами с большой емкостью.

Резервуар, препятствующий застою жидкого мыла.

Окно контроля расхода.

Белое эпоксидное покрытие.

Толщина стали: 1 мм.

Емкость : 1 литр.

Размеры : 90 x 105 x 252 мм.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости : 3 000 мПа.с.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Гарантия 30 лет.