**Подводка медными трубками**

M11 x 1, длина 365 мм.

2 штуки

Артикул: **811611.2P**

 Технические характеристики

Медные трубки с необработанной поверхностью M11X1, длина 365 для подвода воды к сантехнической арматуре.

Может быть установлен вместо гибких шлангов PEX.

Повышенная устойчивость к термической обработке.

Комплект из 2 штук.

В случае установки вместо гибкой подводки с обратными клапанами, предусмотреть обратные клапаны (рекомендуется предварительная консультация).