**Напольный сифон**

На пластине

140x140 мм

Артикул: **684000**

 Технические характеристики

Напольный сифон для твердых полов :

Стандартный расход 18 л/мин.

Уровень воды 18 ммм.

Латунный корпус 140 x 140 мм.

Решетка из полированной нержавеющей стали, фиксированная й винтом из нержавеющей стали.

Корпус из ПВХ.

Вертикальный выход Ø 40 (предусмотреть патрубок для горизонтального выхода).

Для твердых полов (плитки или бетона).

Гарантия 30 лет.