**Наклонное туалетное зеркало с ручкой**

Белая нейлоновая ручка

Артикул: **510202N**

 Технические характеристики

Наклонное туалетное зеркало с ручкой позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.

Для МГН и смешанной установки: человек с ограниченными физическими возможностями может использовать его стоя или сидя.

Быстрая простая установка на защелки.

Защита от кражи.

Наклонное зеркала с ручкой из белого нейлона.

Зеркало из безопасного стекла 6 мм.

Размеры зеркала: 500 x 600 мм.

Возможен наклон до 20°.

Гарантия на зеркало 30 лет.