**Откидная опорная ручка Basic, Д. 850 мм, матовая**

Матовая нержавеющая сталь 304

Ø 32

Артикул: **35164S**

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Basic Ø 32, для инвалидов.

Труба из матовой нержавеющей стали 304.

Длина : 850 мм.

Толщина трубы : 1,2 мм.

Скрытые крепления за пластиной с 6 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.