**Прямоугольное зеркало из нержавеющей стали, в. 600 мм**

Небьющееся зеркало

"Зеркало" из полированной нержавеющей стали 304

Артикул: **3458**

Технические характеристики

Прямоугольное туалетное зеркало из полированной бактериостатической нержавеющей стали 304 "зеркало".

Скрытое укрепление из цельной пластины из ПВХ 10 мм.

5 точек крепления. Скрытые крепления.

Небьющееся.

Размеры : 10 x 485 x 585.

Гарантия 30 лет.