**Диспенсер для жидкого мыла, 1 литр**

Встраиваемый

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510711S**

 Технические характеристики

Встраиваемый диспенсер для жидкого мыла.

Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.

Пластиковый резервуар.

Скрытые крепления.

Емкость: 1 литр.

Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Размеры : 107 x 245 x 150 мм.

Для жидкого мыла без хлора и с нейтральным pH.

Гарантия 30 лет.