**Умывальник настенный FACIL**

Матовая нержавеющая сталь 304

С отверстием под смеситель Ø 35 справа

Артикул: **121800**

Технические характеристики

Настенный умывальник, 360 x 390 мм.

Внутренний диаметр чаши : 320 мм.

Простой лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 справа.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,1 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0211080006]