**Напольный умывальник REDO-T**

Матовая нержавеющая сталь 304

Отверстие под смеситель Ø 35 мм, по центру

Артикул: **121720**

Технические характеристики

Напольный умывальник, высота 830 мм. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Прекрасный элемент декора.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 0,8 мм.

Поверхность без острых краев

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 14 кг.

Гарантия 30 лет.