**Турецкий унитаз SHA XS**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Встраиваемый - Без сифона

1 распылитель воды

Артикул: **113710**

 Технические характеристики

Турецкий унитаз, встраиваемый в пол, 500 x 220 x 600 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышеннаягигиеничность.

Форма чаши адаптирована для мужчин и женщин.

Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.

Вертикальный выпуск : Ø 100 мм.

Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.

Вес : 5 кг.

 Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0113370019]