**Откидное сиденье для душа Be-Line**

Белый матовый эпоксидный алюминий

Съемное

Артикул: **511920W**

Технические характеристики

Съемное откидное сиденье для душа Be-Line.

Сиденье для душа для инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями (МГН).

Широкая стильная модель.

Съемное: легко снимается, имеет систему противокражной блокировки. Позволяет сократить количество сидений в учреждениях, устанавливая их только там где они необходимы. Например : отель или больница, которые временно принимают человека с ограниченными физическими возможностями.

Удерживается в вертикальном положении. Плавное опускание.

Адаптировано к интенсивному использованию в общественных местах и медицинских учреждениях.

Цельносъемное сиденье из высокопрочного полимера позволяет установку без ножки, на адаптированную стену.

Противоскользящая поверхность.

Белый матовый эпоксидный алюминий дает визуальный контраст со стеной.

Пластина из цельного алюминия.

5 скрытых точек крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Размеры : 455 x 450 x 90 мм.

Размер в сложенном виде : 85 x 470 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 135 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.