**Хирургический умывальник с высоким щитком**

Матовая нержавеющая сталь 304 - 1 место - д. 700 мм

Без отверстия под смеситель

Артикул: **185000**

Технические характеристики

Настенная хирургическая мойка с щитком 450 мм.

Адаптирован для больниц и других учреждений здравоохранения.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность. Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Длина 700 мм, 1 место. Без отверстия под смеситель.

Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.

Дизайн "Гигиена +" : сокращение бактериальных ниш, скрытый сифон, простая чистка.

Слив справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.

Вес : 20,3 кг.

Гарантия 30 лет.