**Угловая ручка для душа Basic со скользящей вертикальной частью, белая**

Белая эпоксидная нержавеющая сталь

Ø 32 мм

Артикул: **35481W**

Технические характеристики

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Basic, Ø 32 мм, для МГН.

Белая эпоксидная нержавеющая сталь.

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки.

Возможность правостороннего и левостороннего монтажа вертикальной части.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.

Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.