**Сверхбыстрый сушитель для рук SPEEDJET, с фильтрами и резервуаром**

С пульсирующим потоком воздуха

Серый металлический

Артикул: **510621**

 Технические характеристики

Сушитель для рук SPEEDJET с пульсирующим в двух направлениях потоком воздуха,серый металлический.

Сверхбыстрый : сушка рук занимает от 10 до 18 секунд.

Съемный резервуар для воды, препятствующий попаданию воды на пол и на стены : простая чистка и уход.

Кнопка Вкл/Выкл : простое обслуживание.

Антибактериальный воздушный фильтр и фильтр на основе активированного угля.

Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Умная техника : автоматическое прекращение подачи воздуха при убирании рук или через 18 секунд сушки.

Жидкокристаллический экран с инструкцией по использованию и автоматический режим ожидания.

Размеры : 250 x 292 x 650 мм.

Вес : 11,4 кг.

Тип мотора: бесщеточный неизнашиваемый.

Экономия энергии : мощность 850 Вт. Без нагревателя.

220-240 В~ / 50-60 Гц.

Расход воздуха : 42 л/секунду. Скорость воздуха : 310 км/ч.

Уровень шума : 75-80 дБ. Класс I, IP22.

Сертификация CE.

Гарантия 3 года.