**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 600 мм**

Белая эпоксидная нержавеющая сталь

Скрытые крепления

Артикул: **350506W**

Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 600 мм.

Труба с белым эпоксидным покрытием.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.