**Держатель ручного душа на поручень Ø 32, белый**

Белый нейлон

Артикул: **510110**

 Технические характеристики

Держатель для ручного душа с установкой на поручень.

Белый высокопрочный полиамид (Нейлон).

Устанавливается отдельно на поручень и может быть добавлен после утсановки.

Поворотный держатель для ручного душа.

Эргономичная рукоятка.

На поручень для душа Ø 32.

Гарантия 30 лет.