**Диспенсер для жидкого мыла настенный, 1 литр**

Мягкий пуск

матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510582**

 Технические характеристики

Диспенсер для жидкого мыла настенный с мягким пуском.

Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

Крышка из бактериостатической нержавеющей стали 304.

 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.

 Нажимная кнопка с мягким пуском. Антиблокировочная защита : при нажатии, даже продолжительном только одна дозировка.

 Помпа дозатора с защитой от перерасхода и подтекания мыла (водонепроницаемая).

 Резервуар с широким отверстием : облегчает наполнение контейнерами с большой емкостью.

 Резервуар, препятствующий застою жидкого мыла.

 Окно контроля расхода.

 Покрытие матовая нержавеющая сталь 304.

 Толщина стали: 1 мм.

 Емкость : 1 литр.

 Размеры : 90 x 105 x 252 мм.

 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости : 3 000 мПа.с.

 Совместим с водно-спиртовым гелем.

 Гарантия 30 лет.