**Прямоугольное зеркало из нержавеющей стали, высота 500 мм**

Небьющееся зеркало

Полированная нержавеющая сталь 304 "зеркало"

Артикул: **3452**

Технические характеристики

Прямоугольное туалетное зеркало из полированной бактериостатической нержавеющей стали 304 "зеркало".

Крепления скрыты за цельной пластиной из ПВХ 10 мм.

5 точек крепления. Скрытый монтаж.

Небьющееся.

Размеры: 10 x 385 x 485 мм.

Гарантия 30 лет.