**Смеситель с мгновенным автоматическим закрытием MIXFOOT**

Ножное управление

Крепление к стене

Артикул: **739102**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины с ножным управлением и автоматическим закрытием:

Мгновенное автоматическое закрытие.

Педаль может быть поднята для облегчения проведения уборки пола.

Регулируемая высота педали.

Крепление 4 винтами.

Регулируемое базовое смешивание : подача холодной при нажатии педали до половины или подача смешанной воды при максимальном нажатии (в пол).

Монтаж на стену M1/2".

Гарантия 30 лет.