**Поворотный излив с изогнутой горловиной**

Длина 150 мм, высота 120 мм

На поверхность

Артикул: **967152**

Технические характеристики

Излив с изогнутой горловиной M1/2".

Длина 150 мм, высота 120 мм.

Крепление контргайкой.

Хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.