**Универсальный излив**

Длина120 мм, высота 60 мм

Для панели

Артикул: **941922**

Технические характеристики

Излив трубка Ø 18, M1/2".

Длина 120 мм.

Для панели ≤ 10 мм.

Хромированная латунь.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета, базовая установка на 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.