**Душевой комплект TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный с цепочкой, фиксированная головка GYM

Артикул: **747006**

Технические характеристики

Подвесной порционный душевой комплект с цепочкой :

Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" для подвода смешанной воды сверху.

Подвесная установка.

Интервал подачи воды ~15 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Рычаг и цепочка с ручкой.

Фиксированная антивандальная душевая головка GYM с защитой от налета.

Гарантия 30 лет.