**Душевой комплект SPORTING**

Порционный

Наружный, душевая головка TONIC JET

Артикул: **714000**

Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки :

Порционный кран SPORTING M1/2" для верхнего подвода смешанной воды.

Установка на стену.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная антивандальная душевая головка с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Нажимная кнопка.

Крепление винтами из нержавеющей стали, идущими в комплекте.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Встроенный фильтры и обратные клапаны.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.