**Душевая головка**

С решеткой

Встраиваемый

Артикул: **64000**

Технические характеристики

Душевая головка с решеткой настенная :

Компактная, фиксированная и антивандальная.

Решетка с 5 кольцами.

Крепление скрытыми блокировочными винтами.

40 л/мин при давлении 3 бара без ограничения расхода.

Для встраиваемого подключения.

Гарантия 30 лет.