**Контргайка**

С 3 винтами

F1/2"

Артикул: **826315**

Технические характеристики

Контргайка из необработанной латуни F1/2".

Для крана или излива с установкой через стену 1/2".

Закрепляющий фланец за стеной.

3 винта из нержавеющей стали.

Поставляeтся с шайбой Ø 44.

Гарантия 30 лет.