**Контргайка**

С 3 винтами

F1/2"

Артикул: **826315**

 Технические характеристики

Контргайка из необработанной латуни F1/2".

 Для крана или излива с установкой через стену 1/2".

 Закрепляющий фланец за стеной.

 3 винта из нержавеющей стали.

 Поставляeтся с шайбой Ø 44.

 Гарантия 30 лет.