**Сливная труба**

Для чаши унитаза с TEMPOMATIC, TEMPOFLUX или TEMPOCHASSE

ПВХ

Артикул: **769400**

Технические характеристики

Сливная труба через стену/для встраивания для чаши унитаза:

Для TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 и TEMPOCHASSE.

Труба из ПВХ для встраивания или установки через стену.

Ø 26/32 (без соединительной гильзы).

Длина 660 мм, высота 780 мм.

Гарантия 30 лет.