**Kantelbare spiegel met ergonomische lange hendel**

Hendel in wit glanzend slijtvast Nylon

Referentie: **510201N**

 Beschrijving voor bestektekst

Kantelbare rechthoekige wandspiegel in onbreekbaar glas met ergonomische lange hendel die een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat de spiegel naar zich toe te kantelen.

Voor toegankelijk sanitair of gemengd gebruik: kan zowel zittend als staand gebruikt worden.

Nylon hendel met antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clipsen.

Antidiefstal bevestigingssysteem.

Kantelbare spiegel met hendel in glanzend slijtvast wit Nylon.

Spiegel in Securit glas van 6 mm.

Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.

Kan tot 20° gekanteld worden.

30 jaar garantie.