**Наклонное туалетное зеркало с ручкой**

Хромированная матовая ручка

Артикул: **510202S**

 Технические характеристики

Наклонное туалетное зеркало с ручкой позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.

Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.

Быстрая простая установка на защелки.

Защита от кражи.

Хромированная матовая ручка.

Зеркало из безопасного стекла 6 мм.

Размеры зеркала: 500 x 600 мм.

Возможен наклон до 20°.

Гарантия 30 лет.