**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 400 мм, матовый**

Inox 304 poli satiné

Ø 32

Артикул: **350504S**

Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 400 мм.

Труба из матовой нержавеющей стали 304.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.