**Круглая встраиваемая раковина HEMI Ø 310**

Полированная нержавеющая сталь - Встраиваемая снизу или сверху

Артикул: **120471**

Технические характеристики

Круглая раковина встраиваемая снизу или сверху.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Диаметр отверстия для врезки раковины : 330 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Полированное покрытие.

Толщина стали: 0,8 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 1,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул: 0213470301]