**Настенный умывальник AQUEDUTO**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Скрытое сливное отверстие

С отверстием под смеситель Ø 35 по центру

Артикул: **121150**

Технические характеристики

Настенный умывальник, 700 x 440 мм.

Лаконичный вневременной дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 12 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211150008]